**CALL -> PUSH -> -2**

**RET -> POP -> +2**

**CALL Y RET PUSH/POP OPERACIÓN RESULTADO FINAL**

8CA1H – CALL

FF08H – CALL

1014H – RET

0080H – CALL

7E80H – CALL

7FE0H – CALL

0080H – RET

1014H – CALL

7FE0H – RET

7E80H – RET

8CA1H – RET